|  |
| --- |
| TEXTES CCTP |
| Réf | PACK 40AA |
| Produits concernés | 40 Hydro40 RBKS |

**40 Hydro :** Drain d’irrigation en PE équipé d’un bouchon et d’un support de fixation sur tuteur en plastique. Diamètre 35 mm – Longueur 2,5 ml. Type Plantco 40 Hydro ou équivalent.

**40 RBKS :** Le système d’ancrage devra être composé de : 3 ancres composées de fonte d’aluminium pour terrain de type souple, 3 câbles acier multi-torons composés de 7 fils et 7 torons de 1.5 mm de diamètre, galvanisation de classe A. La charge de rupture maximum sera de 290 kg. La longueur du câble sera au minimum de 0,50 mètre avec une terminaison supérieure sous forme de boucle avec manchon en aluminium, 1 manille lyre avec une charge de rupture de 350 kg en terminaison supérieure de câbles, 1 sangle en polyester imputrescible multifilament à haute ténacité d’une longueur de 3 mètres, d’une largeur de 25 mm avec une charge de rupture de 1200 kg (couleur de sangle jaune avec étiquette d’information et de traçabilité), 1 tendeur à rochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage et supérieure à 350 kg. Type Plantco 40 RBKS ou équivalent.